**XYZ AIRONE 100 X Mesh, 6x Ventiladores A-RGB de 120mm, USB C GEN2, Diseño Frontal de Malla ATX**

Presentamos el **XYZ AIRONE 100 X Mesh**, la próxima generación de nuestro popular chasis AIRONE 100. Diseñado para superar las expectativas de los jugadores más exigentes y entusiastas del PC, el AIRONE 100 X Mesh ofrece un flujo de aire incomparable, un diseño moderno y numerosas mejoras, convirtiéndolo en la elección perfecta para construir tu PC soñado.

**Características principales:**

•**Refrigeración incomparable:** Equipado con 6 ventiladores A-RGB preinstalados de 120mm, el AIRONE 100 X Mesh garantiza que tu sistema se mantenga fresco y estable incluso durante las sesiones de juego más intensas.

•**Diseño impresionante:** El panel lateral de vidrio templado te permite mostrar con orgullo los componentes de tu PC, mientras que el panel frontal de malla asegura un excelente flujo de aire.

•**Expansibilidad ilimitada:** Compatible con múltiples radiadores y una amplia gama de componentes, el AIRONE 100 X Mesh te ofrece la flexibilidad necesaria para construir el PC de tus sueños.

•**Conectividad completa:** El panel frontal incluye un puerto USB 3.0, un puerto USB Tipo-C Gen2 y conectores de audio HD para una conexión sencilla de tus periféricos.

•**Diseño de malla frontal:** Gracias a su panel frontal de malla de alta densidad y ventiladores frontales de 120mm, el flujo de aire del AIRONE 100 X Mesh es excepcional, logrando una refrigeración única en tu configuración.

•**Iluminación personalizable:** Los ventiladores A-RGB preinstalados con función de sincronización con la placa base te permiten personalizar la iluminación de tu chasis según tu estilo.

**Especificaciones técnicas:**

•**Dimensiones:** 216 x 445 x 365 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

•**Materiales:** Acero, Vidrio Templado, ABS

•**Panel lateral:** Vidrio templado deslizante

•**Compatibilidad con placas base:** ATX/Micro-ATX/ITX

•**Ventiladores preinstalados:** 6x 120/120mm A-RGB (AIRPULSE 100)

•3x 120mm frontales

•2x 120mm superiores

•1x 120mm trasero

•**Especificaciones de los ventiladores:** Dimensiones: 120x120x25mm; Voltaje nominal: DC 12V; Corriente nominal: 141mA; Velocidad: 1100RPM; Flujo de aire: 32.5 CFM; Ruido: 25.3 dBA

•**Compatibilidad con radiadores:**

•Superior: 1x 240/280mm

•Trasero: 1x 120mm

•**Almacenamiento:** 2x 3.5”/2.5”, 2x 2.5”

•**Fuente de alimentación:** ATX estándar

•**Ranuras PCI-E:** 7 horizontales, 0 verticales

•**Panel I/O frontal:** 1x USB 3.0, 1x USB Tipo-C Gen2, 1x Audio HD, 1x Botón de reinicio/switch RGB

•**Longitud máxima de GPU:** 330mm/305mm (con ventilador)

•**Altura máxima del disipador de CPU:** 175mm

•**Dimensiones del embalaje:** 270 x 430 x 505 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

**Colores Disponibles:**

**Blanco**

SKU | X-CS-AIRONE1XM-W

EAN | 6978262011390

**Negro**

SKU | X-CS-AIRONE1XM-B

EAN | 6978262011383