**XYZ AIRONE 200 GLASS, 5x Ventiladores A-RGB 120/140mm, USB 3.0, Diseño de Cristal Templado Frontal, ATX**

Sumérgete en una experiencia incomparable de ventilación y rendimiento con la edición XYZ AIRONE 200 Glass. Este chasis ATX combina un diseño de panel frontal de cristal templado con un flujo de aire excepcional en los laterales, brindándote la libertad de construir un sistema potente y mantenerlo fresco incluso bajo las cargas de trabajo más exigentes.

**Características Principales:**

• **Diseño de Cristal Templado para un Estilo Máximo:** El AIRONE 200 Glass impresiona con un acabado frontal de cristal templado y tomas de aire laterales para una eficiencia de flujo de aire y rendimiento únicos.

• **Iluminación ARGB Impresionante con Sincronización MB:** Disfruta de un espectáculo de luces personalizable con los 5 ventiladores ARGB AIRPULSE 100 incluidos (2 frontales, 2 superiores y 1 trasero). Crea un ambiente único y sincroniza los efectos de iluminación con tu placa base compatible gracias a la función MB LIGHT SYNC.

• **Compatibilidad Extensa:** Este chasis es compatible con placas base ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, así como con tarjetas gráficas de hasta 320 mm y disipadores de CPU de hasta 155 mm, ofreciéndote la flexibilidad de crear la configuración perfecta para tus necesidades.

• **Refrigeración Líquida y por Aire Extrema:** Mantén tu sistema fresco bajo cualquier carga de trabajo con soporte para refrigeración líquida y por aire. El Airwave puede alojar radiadores de hasta 360 mm en la parte frontal y de 240 mm en la parte superior, además de ofrecer espacio para hasta 7 ventiladores.

• **Panel Lateral de Cristal Templado:** Admira tus componentes internos a través del elegante panel lateral de cristal templado. El AIRONE 200 Glass se convierte en una vitrina para tu hardware de alta gama.

• **Conectividad Moderna y Gestión de Cables:** Conecta tus dispositivos con facilidad gracias a los puertos USB 3.0 y USB 2.0, así como a las entradas de audio HD en el panel frontal. Además, la función Fans Chain permite encadenar los ventiladores para una gestión de cables más limpia y eficiente.

**Especificaciones Técnicas:**

• **Tamaño de la estructura:** 200 x 440 x 350 mm (An x Al x Pr)

• **Tamaño del chasis:** 200 x 445 x 390 mm (An x Al x Pr, con pies)

• **Dimensiones del embalaje:** 248 x 445 x 490 mm (An x Al x Pr)

• **Material:** Acero, Cristal Templado, Vidrio, ABS

• **Panel lateral:** Vidrio abatible a la izquierda

• **Peso:** 4,55 kg / 5,33 kg

• **Color:** Negro

• **Compatibilidad con placas base:** ATX / M-ATX / ITX

• **Ventiladores posibles totales:**

• 3 x 120 mm / 2 x 140 mm (Frontal)

• 2 x 120 mm (Superior)

• 1 x 120 mm (Trasero)

• 2 x 120 mm (Cubierta PSU)

• **Ventiladores preinstalados:**

• 2 x 140 mm (Frontal) AIRPULSE 100 ARGB

• 1 x 120 mm (Trasero) AIRPULSE 100 ARGB

• 2 x 120 mm (Superior) AIRPULSE 100 ARGB

• **Controlador:** No

• **MB LIGHT SYNC:** Sí

• **Fans Chain:** Sí

• **Montaje de radiadores:**

• 1 x 280/240 mm (Frontal)

• 1 x 240 mm (Superior)

• 1 x 120 mm (Trasero)

• **Filtros:** Superior / Inferior

• **Bahías para unidades:** 2 x 3,5”/2,5”, 2 x 2,5”

• **Fuente de alimentación:** ATX estándar

• **Ranuras de expansión:** 7

• **Panel I/O:**

• 1 x USB 3.0

• 2 x USB 2.0

• 1 x Entrada/Salida de audio HD

• 1 x Botón Reset / Switch RGB

• **Longitud máxima de GPU:** 320 mm

• **Altura máxima de CPU:** 155 mm

**Colores Disponibles:**

• **Negro**

• SKU: X-CS-AIRONE2G-B

• **Negro / Blanco**

• SKU: X-CS-AIRONE2G-BW

• **Blanco**

• SKU: X-CS-AIRONE2G-W