**XYZ AIRONE 200 X Mesh, 5x Ventiladores A-RGB de 120/140mm, USB C GEN2, Diseño Frontal de Malla ATX**

Presentamos el **XYZ AIRONE 200 X Mesh**, la nueva generación de nuestro popular chasis AIRONE 200. Diseñado para superar las expectativas de los jugadores y entusiastas de PC más exigentes, el AIRONE 200 X Mesh ofrece un flujo de aire inigualable, un diseño moderno y una serie de mejoras que lo convierten en la elección perfecta para construir tu PC ideal.

**Características Principales:**

• **Refrigeración Inigualable:** Equipado con **5 ventiladores A-RGB preinstalados de 120/140mm**, el AIRONE 200 X Mesh garantiza que tu sistema se mantenga fresco y estable, incluso durante las sesiones de juego más intensas.

• **Diseño Impresionante:** El panel lateral de **vidrio templado** te permite exhibir con orgullo los componentes de tu PC, mientras que el panel frontal de **malla** asegura un excelente flujo de aire.

• **Expansión Ilimitada:** Compatible con **placas base ATX, Micro-ATX y Mini-ITX**, tarjetas gráficas de hasta **330mm** y disipadores de CPU de hasta **175mm**, ofreciéndote la flexibilidad necesaria para crear la configuración perfecta.

• **Conectividad Completa:** El panel I/O frontal incluye **un puerto USB 3.0, un puerto USB Type-C Gen2 y conectores de audio HD**, facilitando la conexión de tus periféricos.

• **Iluminación Personalizable:** Los ventiladores A-RGB preinstalados permiten personalizar la iluminación del chasis para adaptarla a tu estilo.

• **Diseño Frontal de Malla:** Gracias a su panel frontal de **malla de alta densidad** y los ventiladores **A-RGB frontales**, el flujo de aire en el AIRONE 200 X Mesh es excepcional, logrando una refrigeración única en tu setup.

**Especificaciones Técnicas:**

• **Dimensiones:** 216 x 445 x 365 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

• **Materiales:** Acero, Vidrio Templado, ABS

• **Panel Lateral:** Vidrio templado deslizante

• **Compatibilidad con Placas Base:** ATX / Micro-ATX / ITX

• **Ventiladores Preinstalados:** 5x 120/140mm A-RGB (AIRPULSE 100)

• 2x 140mm frontales

• 2x 120mm superiores

• 1x 120mm trasero

• **Especificaciones de los Ventiladores:**

• Dimensiones: 120 x 120 x 25mm

• Voltaje nominal: DC 12V

• Corriente nominal: 141mA

• Velocidad: 1100 RPM

• Flujo de aire: 32.5 CFM

• Nivel de ruido: 25.3 dBA

• **Compatibilidad con Radiadores:**

• Superior: 1x 240/280mm

• Trasero: 1x 120mm

• **Almacenamiento:** 2x 3.5”/2.5”, 2x 2.5”

• **Fuente de Alimentación:** ATX estándar

• **Ranuras PCI-E:** 7 horizontales, 0 verticales

• **Panel Frontal I/O:**

• 1x USB 3.0

• 1x USB Type-C Gen2

• 1x HD Audio

• 1x Botón Reset/RGB

• **Longitud Máxima de la GPU:** 330mm / 305mm (con ventilador)

• **Altura Máxima del Disipador de CPU:** 175mm

• **Dimensiones del Empaque:** 270 x 430 x 505mm (Ancho x Alto x Profundidad)

**Colores Disponibles:**

• **Negro:** SKU | X-CS-AIRONE2XM-B | EAN | 6978262011406

• **Blanco:** SKU | X-CS-AIRONE2XM-W | EAN | 6978262011413