**XYZ AIRONE 300 X Mesh, 6x 120mm A-RGB Fan, USB C GEN2, Diseño Frontal Mesh ATX**

Presentamos el XYZ AIRONE 300 X Mesh, la próxima generación de nuestro popular chasis AIRONE 300. Diseñado para superar las expectativas incluso de los jugadores y entusiastas de PC más exigentes, el AIRONE 300 X Mesh ofrece un flujo de aire inigualable, un diseño moderno y una gran cantidad de mejoras que lo convierten en la elección perfecta para construir la PC de tus sueños.

**Características principales:**

* **Refrigeración inigualable:** Equipado con 6 ventiladores ARGB de 120 mm preinstalados, el AIRONE 300 X Mesh garantiza que su sistema se mantenga frío y estable, incluso durante las sesiones de juego más intensas.
* **Diseño impresionante:** El panel lateral de vidrio templado le permite mostrar con orgullo los componentes de su PC, mientras que el panel frontal de malla garantiza un excelente flujo de aire.
* **Expansibilidad ilimitada:** Con soporte para múltiples radiadores y una amplia gama de componentes, el AIRONE 300 X Mesh le brinda la flexibilidad para construir la PC de sus sueños.
* **Conectividad completa:** El panel frontal de E/S incluye un puerto USB 3.0, un puerto USB Type-C Gen2 y conectores de audio HD para una fácil conexión de sus periféricos.
* **Iluminación personalizable:** Los ventiladores ARGB preinstalados le permiten personalizar la iluminación de su chasis para que coincida con su estilo.

**Especificaciones técnicas**

* **Dimensiones:** 216 x 445 x 365 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
* **Material:** Acero, Vidrio Templado, ABS
* **Panel Lateral:** Vidrio Templado Deslizante
* **Compatibilidad Placa Base:** ATX/Micro-ATX/ITX
* **Ventiladores Preinstalados:** 6x 120mm ARGB (AIRPULSE 100)
  + 3x 120mm frontal
  + 2x 120mm superior
  + 1x 120mm trasero
* **Especificaciones Ventilador:** Dimensiones: 120x120x25mm; Voltaje Nominal: DC 12V; Corriente Nominal: 141mA; Velocidad: 1100RPM; Flujo de Aire: 32.5 CFM; Ruido: 25.3 dBA
* **Compatibilidad Radiador:** Superior: 1x 240/280mm; Trasero: 1x 120mm
* **Almacenamiento:** 2x 3.5"/2.5", 2x 2.5"
* **Fuente de Alimentación:** ATX estándar
* **Ranuras PCI-E:** 7 horizontales, 0 verticales
* **Panel Frontal I/O:** 1x USB 3.0, 1x USB Type-C Gen2, 1x Audio HD, 1x Botón de Reinicio/Interruptor RGB
* **Longitud Máxima GPU:** 330mm/305mm (con ventilador)
* **Altura Máxima del Disipador CPU:** 175mm
* **Dimensiones del Paquete:** 270 x 430 x 505mm (Ancho x Alto x Profundidad)
* **Colores Disponibles:**
  + SKU | X-CS-AIRONE3XM-B
  + SKU | X-CS-AIRONE3XM-W