**XYZ AIRONE 50 Mesh, 4x 120/140mm A-RGB Fan, USB 3.0, Diseño Frontal de Malla, ATX**

Sumérgete en una experiencia de ventilación y rendimiento sin igual con la **XYZ AIRONE 50 Mesh**. Este chasis ATX combina un diseño de panel frontal de malla con un flujo de aire excepcional, lo que te da la libertad de construir un sistema potente y mantenerlo refrigerado incluso bajo las cargas de trabajo más exigentes.

**Características Principales:**

* **Diseño de Malla para Máxima Ventilación:** El panel frontal de malla de alta calidad de la AIRONE 50 Mesh permite un flujo de aire masivo, lo que garantiza una refrigeración óptima para tus componentes de alto rendimiento. Dile adiós al sobrecalentamiento y disfruta de intensas sesiones de juego sin preocupaciones.
* **Impresionante Iluminación ARGB:** Disfruta de un espectáculo de luces personalizable con los 4 ventiladores ARGB AIRPULSE 50 incluidos (3 frontales y 1 trasero). Crea una atmósfera única y sincroniza los efectos de iluminación con tu placa base compatible.
* **Amplia Compatibilidad:** Este chasis admite placas base ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, así como tarjetas gráficas de hasta 320 mm y refrigeradores de CPU de hasta 155 mm, lo que te brinda la flexibilidad de crear la configuración perfecta para tus necesidades.
* **Refrigeración Líquida y por Aire Extrema:** Mantén tu sistema refrigerado bajo cualquier carga de trabajo con un amplio soporte para refrigeración líquida y por aire. La Airwave puede acomodar radiadores de hasta 240 mm en la parte frontal y 120 mm en la parte trasera, además de ofrecer espacio para hasta 8 ventiladores.
* **Panel Lateral de Vidrio Templado:** Admira tus componentes internos a través del elegante panel lateral de vidrio templado. La AIRONE 50 Mesh se convierte en un escaparate para tu hardware de alta gama.
* **Conectividad Moderna:** Conecta tus dispositivos con facilidad gracias a los puertos USB 3.0 y USB 2.0, así como a los conectores de audio HD en el panel frontal.

**Especificaciones Técnicas:**

* **Tamaño de la Estructura:** 200 x 440 x 350 mm (An x Al x Pr)
* **Tamaño de la Caja:** 200 x 445 x 390 mm (An x Al x Pr) (con patas)
* **Tamaño de la Caja (embalaje):** 248 x 445 x 490 mm (An x Al x Pr)
* **Material:** Acero, Vidrio Templado, Malla, ABS
* **Panel Lateral:** Vidrio abatible a la izquierda
* **Peso:** 4.92/5.73 kg
* **Compatibilidad con Placas Base:** ATX/M-ATX/ITX
* **Ventiladores Posibles en Total:**
  + 3 x 120 / 3x 140 mm (Frontal)
  + 2 x 120 mm (Superior)
  + 1 x 120 mm (Trasero)
  + 2 x 120 mm (Cubierta de la Fuente de Alimentación)
* **Ventiladores Preinstalados:**
  + 3 x 140 mm (Frontal) AIRPULSE 100 ARGB
  + 1 x 120 mm (Trasero) AIRPULSE 100 ARGB
* **Controlador:** No
* **Montaje de Radiadores:**
  + 1 x 120/240 mm (Frontal)
  + 1 x 120 mm (Trasero)
* **Filtro:** Superior/Inferior
* **Bahías de Unidad:** 2x 3.5/2.5", 2 x 2.5"
* **Fuente de Alimentación:** ATX estándar
* **Ranuras de Expansión:** 7
* **Panel de E/S:**
  + 1 x USB 3.0
  + 2 x USB 2.0
  + 1 x Entrada/Salida de Audio HD
  + 1 x Interruptor de Reinicio/RGB
* **Longitud Máxima de la GPU:** 320 mm
* **Altura Máxima de la CPU:** 155 mm

**Colores Disponibles:**

**Negro**

SKU: X-CS-AIRONE50-M-B

EAN: 6978262011352