**Vidrio Templado | Malla Frontal | Alto Flujo de Aire | 3x Ventiladores A-RGB de 120mm | PWM | Controlador Integrado | M-ATX Negro**

XYZ OMEGA es un chasis compacto y moderno diseñado para aquellos que buscan el equilibrio perfecto entre rendimiento, estilo y funcionalidad. Con una construcción sólida que combina acero, vidrio templado y malla, este chasis está optimizado para un flujo de aire superior y cuenta con características avanzadas como ventiladores A-RGB preinstalados, un controlador integrado y compatibilidad con configuraciones de alto rendimiento.

**Características Principales**

• **Vidrio Templado con Bisagras**: El panel lateral de vidrio templado ofrece una vista clara del interior, añadiendo sofisticación y permitiendo un fácil acceso para el mantenimiento.

• **Malla Frontal Optimizada**: Diseñada para maximizar el flujo de aire, asegurando una refrigeración eficaz incluso en configuraciones de alto rendimiento.

• **Ventiladores A-RGB Preinstalados**: Equipado con tres ventiladores A-RGB de 120mm que ofrecen un rendimiento de refrigeración excepcional y efectos de iluminación personalizables.

• **Controlador Integrado con PWM y A-RGB**: Personaliza la iluminación y ajusta las velocidades de los ventiladores para mantener un equilibrio entre rendimiento y silencio.

• **Compatibilidad Amplia**: Compatible con placas base M-ATX e ITX, tarjetas gráficas de hasta 340 mm y disipadores de CPU de hasta 190 mm, lo que lo hace adecuado para configuraciones avanzadas.

• **Listo para Refrigeración Líquida**: Soporta radiadores de hasta 240 mm en la parte frontal y 120 mm en la parte posterior, ideal para configuraciones de refrigeración líquida.

**Especificaciones Técnicas**

• **Dimensiones de la Estructura**: 230 x 375 x 350 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

• **Dimensiones Totales**: 230 x 390 x 400 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

• **Materiales**: Acero, vidrio templado, malla, ABS, tira LED

• **Panel Lateral**: Vidrio templado con bisagras

• **Peso Neto**: 4.5 kg

• **Peso Bruto**: 5.3 kg

• **Color**: Negro

• **Compatibilidad con Placas Base**: M-ATX / ITX /

• **Opciones de Refrigeración**:

• Ventiladores posibles: 2 x 120 mm / 2 x 140 mm (Frontal), 2 x 120 mm / 2 x 140 mm (Superior), 1 x 120 mm (Posterior)

• Radiadores: 1 x 240 mm (Frontal), 1 x 240 mm (Superior), 1 x 120 mm (Posterior)

• **Ventiladores Preinstalados**:

• Modelo: AIRPULSE 300 120 mm A-RGB PWM

• Distribución: Frontal (2 x 120 mm), Posterior (1 x 120 mm)

• Especificaciones: Dimensiones: 120 x 120 x 25 mm, Tensión nominal: 12 V (Ventilador) / 5 V (LED), Velocidad: PWM 800 - 1500 ± 10% RPM, Flujo de Aire: 43.02 CFM, Presión de Aire: 1.43 mmH2O, Nivel de Ruido: 24.5 dBA, Tipo de Rodamiento: Hidráulico, Vida útil: > 40,000 horas (a 25 °C)

• **Bahias para Unidades**: 2 x 3.5”/2.5”, 2 x 2.5”

• **Ranuras PCI-E Horizontales**: 4

• **Ranuras PCI-E Verticales**: 2

• **Fuente de Alimentación**: Estándar ATX

• **Filtros de Polvo**: Superior e Inferior

• **Panel I/O**: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x Audio HD In/Out, 1 x Botón Reset/RGB

• **Longitud Máxima de GPU**: 340 mm

• **Altura Máxima de Disipador de CPU**: 190 mm

• **Dimensiones del Empaque**: 280 x 465 x 430 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

**Colores Disponibles**

**Blanco**

• SKU: X-CS-OMEGAM-W

• EAN: 6905290203756

**Negro**

• SKU: X-CS-OMEGAM-B

• EAN: 6905290203749