**XYZ TESSERACT ARGB, Vidrio Panorámico 3D, Cámara Dual, Tipo C, 4x Vortex 120mm A-RGB, PWM, MB BTF, ATX**

Desafía los límites del espacio y el tiempo con XYZ Tesseract, una obra maestra de la ingeniería que fusiona el diseño tridimensional con un rendimiento de juego de última generación y un impresionante diseño A-RGB para una experiencia de juego personalizada.

**Características Clave:**

* **Diseño 4D Tesseract**: Inspirado en el hipercubo de cuatro dimensiones, Tesseract redefine la estética de los gabinetes de juego. Sus líneas angulares y paneles de vidrio templado crean un efecto visual cautivador que te transportará a otra dimensión.
* **Refrigeración Extrema con Vortex A-RGB**: Mantén tus componentes frescos y funcionando a máximo rendimiento con los 4 ventiladores Vortex A-RGB (3 frontales con flujo de aire invertido (Vortex PRO) y 1 trasero regular). El flujo de aire optimizado, la iluminación A-RGB personalizable y el diseño inalámbrico en cadena de los ventiladores Vortex crean una sinfonía de color y eficiencia.
* **Amplia Compatibilidad y Flexibilidad**: Tesseract es compatible con placas base ATX, M-ATX e ITX, tarjetas gráficas de hasta 400 mm y refrigeradores de CPU de hasta 165 mm. Ofrece espacio para múltiples configuraciones de almacenamiento y refrigeración líquida, dándote la libertad de personalizar tu sistema a tu gusto.
* **Experiencia de Visualización Panorámica**: Muestra tus componentes de alta gama en todo su esplendor con los tres paneles de vidrio templado de Tesseract en el frente, el lateral y la parte superior. Disfruta de una vista despejada de tu hardware y crea una pieza central impresionante para tu configuración de juego.
* **Compatibilidad con Placa Base Sin Cables Frontales**: Tesseract está diseñado para ser compatible con las placas base más recientes sin cables frontales, simplificando el proceso de montaje y reduciendo el desorden de cables.
* **Conectividad USB Tipo-C Gen 2** : Accede a tus dispositivos de alta velocidad con facilidad gracias al puerto USB Tipo-C ubicado en el panel I/O superior.

**Especificaciones Técnicas:**

**I/O**: 2 x USB 3.0 + USB Tipo-C GEN 2 (superior) + Audio HD

**Panel Lateral Izquierdo**: Vidrio templado con clip

**Panel Lateral Derecho**: Metal con orificios de ventilación

**Material**: SPCC 0.7 mm | 0.8 mm, Acabado Final

**Posición y Tipo de PSU**: Inferior, ATX

**Compatibilidad con Placa Base**: ATX / M-ATX / ITX (con soporte de enchufe trasero)

**Soporte de Ventiladores**:

• 3 x 120mm en el soporte de la placa base

• 1 x 120mm trasero

• 3 x 120mm inferior

**Ventiladores Incluidos**: 4 x XYZ VORTEX A-RGB (3 con flujo de aire invertido (PRO), 1 con flujo de aire regular)

**Controlador A-RGB Integrado**: Sí

**Soporte para Refrigeración Líquida**:

• 360/280/240mm en el soporte de la placa base

• 360/280/240mm inferior

• 120mm trasero

**Bahías de Almacenamiento**:

• 1 x 3.5” HDD

• 2 x 2.5” SSD

**Ranuras de Expansión PCI**: 9

**Longitud Máxima de GPU**: 400mm

**Altura Máxima del Refrigerador de CPU**: 165mm

**Filtro de Polvo Magnético**: Inferior

**Dimensiones**: 424 x 285 x 455mm

**Cojinete:** FDB

**Voltaje:** 12V (nominal), 10.8-13.2V (funcionamiento), 5V (arranque)

**Corriente:** 0.20A (nominal), 0.21A (bloqueo)

**Consumo de energía:** 1.80W

**Velocidad:** 600-2000 RPM

**Flujo de aire:** 62.7 CFM

**Presión estática:** 2.68 mm-H₂O

**Ruido:** 18.5-32.0 dB(A)

**Vida útil:** 60,000 horas (a 25°C)

**Aspas:** 9

**Polos:** 4

**Colores Disponibles:**

**Blanco**

• SKU: X-CS-TESSERACT-W

• EAN: 6978262010904

**Negro**

• SKU: X-CS-TESSERACT-B

• EAN: 6978262010898