**XYZ TESSERACT DIGITAL - Cristal templado, malla, pantalla digital de temperatura, 4x Pulsar 120mm A-RGB PWM, Tipo C, ATX**

**Experimenta el siguiente nivel en rendimiento y estética con la XYZ TESSERACT DIGITAL.** Diseñada para entusiastas que buscan un equilibrio perfecto entre flujo de aire, funcionalidad y estilo, esta caja ATX de doble cámara te ofrece una experiencia de construcción premium y un rendimiento excepcional.

**Características Principales:**

* **Diseño de Doble Cámara:** Maximiza el flujo de aire y la organización de cables, separando la fuente de alimentación y los discos duros del resto de los componentes para una mejor gestión térmica.
* **Flujo de Aire Total con Panel Frontal de Malla:** El panel frontal de malla completa asegura un flujo de aire óptimo, manteniendo tus componentes frescos incluso en las sesiones de juego más intensas.
* **Diseño Panorámico con Cristal Templado:** El panel lateral de cristal templado sin tornillos ofrece una vista panorámica de tu configuración, permitiéndote lucir tus componentes de alta gama.
* **Pantalla de Temperatura Digital:** Monitoriza la temperatura de tu sistema en tiempo real con la pantalla digital integrada en el panel frontal, manteniéndote informado sobre el rendimiento de tu PC.
* **4 Ventiladores A-RGB PWM Pulsar 120mm Incluidos:** Disfruta de una refrigeración superior y una iluminación vibrante con los 4 ventiladores Pulsar A-RGB PWM preinstalados, sincronizables con tu placa base para efectos de iluminación personalizados.
* **Puerto USB Tipo-C Gen 2:** Conecta tus dispositivos de última generación con el puerto USB Tipo-C Gen 2 de alta velocidad en el panel frontal, para una transferencia de datos rápida y eficiente.
* **Compatibilidad ATX:** Soporta placas base ATX, Micro-ATX e ITX, ofreciendo flexibilidad para construir el sistema de tus sueños.

**Especificaciones Técnicas:**

* **Dimensiones:** Estructura: 443 x 280 x 415 mm (L x An x Al), Caja: 443 x 280 x 440 mm (L x An x Al), Embalaje: 505 x 345 x 518 mm (L x An x Al)
* **Material:** Acero SPCC (0.5 mm / 0.6 mm), Cristal Templado, Malla
* **Compatibilidad Placa Base:** ATX, Micro-ATX, ITX
* **Ventiladores Preinstalados:** 3 x 120 mm (Frontal), 1 x 120 mm (Trasero) - Pulsar A-RGB PWM
* **Soporte de Ventiladores Totales:** 3 x 120 mm (Superior), 3 x 120 mm (Bandeja MB), 3 x 120 mm (Inferior), 3 x 120 mm (Frontal), 1 x 120 mm (Trasero)
* **Soporte de Radiador:** 240/280/360 mm (Superior), 240/280/360 mm (Bandeja MB), 120 mm (Trasero)
* **Bahías de Unidad:** 3 x 3.5", 2 x 2.5"
* **Ranuras de Expansión:** 7
* **Longitud Máxima de GPU:** 420 mm
* **Altura Máxima de CPU:** 175 mm
* **Tamaño Máximo de Fuente de Alimentación:** 140/160/200 mm
* **Puertos E/S:** 2 x USB 3.0, 1 x USB Tipo-C Gen 2, 1 x HD Audio In/Out, 1 x Reset/LED
* **Filtro de Polvo:** Inferior
* **Gestión de Cables:** Sí
* **Controlador ARGB/PWM:** Incluido, sincronización con placa base (MBSYNC)

Colores disponibles:

Blanco: X-CS-TESS-DIG-W   
Negro: X-CS-TESS-DIG-B