**XYZ TESSERACT X Cristal Panorámico,Doble Cámara,Tipo C,7x Pulsar120mm A-RGB,PWM,MB BTF, ATX**   
  
**Experimenta una nueva dimensión de juego con el XYZ Tesseract X. Este chasis ATX te sumerge en una experiencia visual panorámica gracias a sus paneles de vidrio templado, al tiempo que ofrece un rendimiento excepcional con su diseño de doble cámara y una refrigeración superior.**

**Características Destacadas:**

1. **Diseño Panorámico con Vidrio Templado:** Disfruta de una vista completa de tus componentes a través de los paneles de vidrio templado en el frontal y el lateral izquierdo. El Tesseract X transforma tu PC en un espectáculo visual impresionante.
2. **Doble Cámara para una Gestión de Cables Impecable:** El diseño de doble cámara separa los componentes principales de la fuente de alimentación y los cables, manteniendo el interior de tu PC limpio y ordenado. Esto mejora el flujo de aire y facilita el mantenimiento.
3. **Refrigeración Superior con 7 Ventiladores A-RGB PWM:** Mantén tus componentes frescos incluso bajo las cargas de trabajo más intensas con los siete ventiladores A-RGB PWM de 120 mm preinstalados. Estos ventiladores ofrecen un flujo de aire potente y una iluminación personalizable para crear una atmósfera gaming cautivadora.
4. **Controlador Integrado PWM y ARGB:** Personaliza y sincroniza la iluminación y la velocidad de los ventiladores con el controlador integrado. Crea efectos de luz dinámicos y ajusta el rendimiento de refrigeración según tus necesidades.
5. **Compatibilidad con Placas Base sin Cables (MB BTF):** El Tesseract X está preparado para el futuro con soporte para las últimas placas base con conectores traseros sin cable, simplificando el montaje y reduciendo el desorden de cables.
6. **Conectividad Avanzada con USB Tipo-C:** Accede a tus dispositivos de alta velocidad con facilidad gracias a los puertos USB 3.0 y USB Tipo-C en el panel frontal.

**Especificaciones Técnicas:**

* **Dimensiones de la Estructura:** 420 x 285 x 380 mm (largo x ancho x alto)
* **Dimensiones de la Caja:** 420 x 285 x 380 mm (largo x ancho x alto)
* **Dimensiones del Embalaje:** 535 x 351 x 440 mm (largo x ancho x alto)
* **Material:** Acero, Vidrio Templado, ABS
* **Grosor:** 0.6-0.7 mm (después de la pintura)
* **Panel Lateral Izquierdo:** Vidrio templado con clip
* **Panel Lateral Derecho:** Metal con orificios de ventilación
* **Compatibilidad con Placa Base:** ATX / M-ATX / ITX (Compatible con placas base back plug sin cables)
* **Soporte de Ventiladores:**
  + Soporte de Placa Base: 2 x 140/120 mm
  + Superior: 2 x 140/3 x 120 mm
  + Trasero: 1 x 120 mm
  + Inferior: 3 x 120 mm
* **Ventiladores Preinstalados:**
  + 3 x 120 mm M19 ARGB PWM (lateral, flujo de aire inverso)
  + 1 x 120 mm M19 ARGB PWM (trasero)
  + 3 x 120 mm (inferior, flujo de aire inverso)
* **Controlador:** Sí (ARGB y PWM)
* **Soporte de Refrigeración Líquida:**
  + Soporte de Placa Base: 240/280/120 mm
  + Superior: 360/280/240 mm
  + Inferior: 360/280/240 mm
* **Filtro de Polvo:** Superior e inferior
* **Bahías de Unidad:** 1 x 3.5" HDD, 2 x 2.5" SSD
* **Fuente de Alimentación:** ATX Estándar (máx. 240 mm)
* **Ranuras de Expansión:** 7
* **Panel de E/S:**
  + 2 x USB 3.0
  + 1 x USB Tipo-C
  + 1 x Entrada/Salida de Audio HD
  + 1 x Botón de Reinicio/Interruptor RGB
* **Longitud Máxima de la GPU:** 390 mm (lado de la placa base con AIO)
* **Embalaje Estándar:** K=K EPE bolsa de tela no tejida

**Especificaciones de Ventiladores Preinstalados de 120MM (XYZ PULSAR):**

* **Dimensiones:** 120 x 120 x 25 mm
* **Tipo de Rodamiento:** Rodamiento de Rifle
* **Voltaje:**
  + Nominal: DC 12V
  + Operación: 10.8 ~ 13.2V
  + Arranque: DC 5V MAX
* **Corriente:**
  + Nominal: 0.28A ±10% MAX
  + Etiquetada: 0.28A ±10% MAX
  + Bloqueo: 0.30A ±10% MAX
* **Consumo de Energía:** 3.36W ±10% MAX
* **Velocidad de Rotación:** 600-1800 ±10% RPM
* **Flujo de Aire Máximo:** 78.64 CFM (ft³/min)
* **Presión Estática Máxima:** 1.78mm-H₂O
* **Nivel de Ruido Máximo:** 36dB(A)
* **Nivel de Ruido Mínimo:** 18.5dB(A)
* **Vida Útil:** 50,000 horas a 25°C
* **Número de Aspas:** 9
* **Número de Polos:** 4

Colores disponibles:

Negro   
SKU | X-CS-TESSERACTX-B

EAN | 6905290204814  
  
Blanco

SKU | X-CS-TESSERACTX-W  
EAN | 6905290204821