## **XYZ THERMAX 6 PRO DUO, CPU Air Cooler, 6 tubos de calor directo, doble torre, 2x ventiladores Vortex 120mm A-RGB, con pantalla digital de temperatura de la CPU**

Presentamos el XYZ Thermax 6 PRO DUO A-RGB. Nuestra solución de refrigeración por aire definitiva para mantener tu procesador al máximo rendimiento, incluso durante las tareas más intensivas. Su diseño de doble ventilador con iluminación ARGB personalizable, una pantalla digital que muestra las temperaturas de la CPU en tiempo real, 6 heat pipes por lado y su amplia compatibilidad de socket lo convierten en la opción ideal para jugadores y entusiastas de PC que buscan rendimiento y estética.

**Características principales:**

* **Refrigeración eficiente:** Maximiza la disipación de calor con doce heat pipes de cobre de alta calidad (seis por torre), lo que garantiza un rendimiento óptimo en todo momento.
* **Configuración de doble ventilador:** Experimenta un potente flujo de aire con dos ventiladores Vortex A-RGB de alto rendimiento que funcionan a 600-2000 RPM, proporcionando 62.7 CFM cada uno con un ruido mínimo de solo 18.4dB(A).
* **Monitoreo de temperatura de la CPU en tiempo real:** Mantente informado sobre la temperatura de tu CPU con la pantalla digital integrada, lo que permite ajustes proactivos y garantiza un rendimiento óptimo.
* **Iluminación ARGB vibrante:** Personaliza y crea impresionantes efectos de iluminación con los LED ARGB integrados, añadiendo un toque de estilo a tu PC.
* **Construcción duradera y fácil instalación:** Disfruta de un funcionamiento silencioso y duradero gracias a los rodamientos de fluido dinámico y un proceso de instalación sin complicaciones.
* **Amplia compatibilidad de socket:** Refrigeración versátil para tu sistema con compatibilidad para una amplia gama de sockets, incluyendo AMD: FM AM3 AM4 AM5 / Intel: LGA 115X/1366/2011/1700/1200/1851
* **Diseño optimizado:** Maximiza el flujo de aire y la eficiencia de refrigeración con el diseño optimizado del disipador térmico, manteniendo tu CPU funcionando a temperaturas óptimas incluso durante las tareas más exigentes.

**Especificaciones técnicas:**

**Disipador térmico Thermax 6 PRO DUO ARGB:**

* **Compatibilidad de socket:** AMD: FM AM3 AM4 AM5 / Intel: LGA 115X/1366/2011/1700/1200/1851
* **Configuración del ventilador:** 2 ventiladores, 0.28A 12VDC, 600-2000 RPM, 62.7 CFM, 33 dB(A) MAX, 18.5dB(A) MIN
* **Modo LED:** ARGB
* **Heatpipes:** 6 heatpipes de cobre por torre (12 en total)
* **Tipo de rodamiento:** Rodamiento de fluido dinámico
* **Tamaño del ventilador:** 120 mm x 120 mm x 25 mm
* **Tamaño total del disipador térmico:** 164 mm x 132 mm x 128 mm
* **Característica adicional:** Pantalla digital de temperatura de la CPU

**Ventilador Vortex A-RGB:**

* **Modelo y dimensiones:** Vortex A-RGB, 120x120x25 mm
* **Voltaje nominal:** DC 12V
* **Rango de voltaje de funcionamiento:** 10.8~13.2V
* **Voltaje de arranque:** DC 5V MAX (voltaje nominal, 25℃, 65% RH)
* **Corriente nominal:** 0.15A±20%
* **Corriente bloqueada:** 0.20A±20%
* **Consumo de energía:** 1.8W±20%
* **Velocidad:** 600-2000±10% RPM (voltaje nominal, 25℃, 65% RH, aire libre)
* **Flujo de aire máximo:** 62.7 CFM
* **Presión estática máxima:** 2.68 mm-H₂O
* **Nivel de ruido máximo (2000rpm):** 32 dB(A)
* **Nivel de ruido mínimo (600rpm):** 18.5 dB (A)
* **Vida útil:** 60.000 horas a 25℃ (nivel de confianza MTBF 90%)
* **Materiales y construcción:** PBT RF (marco y aspas), acero inoxidable (núcleo del estator)
* **Conector ARGB:** Cabezal ARGB, hembra a macho, conexión en cadena

**Colores disponibles:**

* **Blanco**
  + SKU | X-AC-THERPRODUOW6
* **Negro**
  + SKU | X-AC-THERPRODUOB6