**XYZ AQUAPULSE 240 AIO Refrigerador Líquido para CPU, Pantalla Digital de Temperatura, 2x Ventiladores PWM Pulsar de 120 mm A-RGB**

Domina el calor y lleva tu rendimiento al siguiente nivel con el **XYZ AQUAPULSE 240** AIO Refrigerador Líquido para CPU. Esta solución de refrigeración líquida todo en uno combina un rendimiento excepcional, una estética elegante y funciones inteligentes para mantener tu CPU funcionando a temperaturas óptimas.

**Características Principales:**

* **Pantalla Digital de Temperatura:** Mantén un control preciso sobre la temperatura de tu CPU con la pantalla digital integrada en el bloque de la bomba. Monitorea el rendimiento de tu sistema en tiempo real y ajusta la configuración según sea necesario.
* **Ventiladores Pulsar de 120 mm PWM A-RGB:** Disfruta de una refrigeración silenciosa y eficiente con los dos ventiladores Pulsar de 120 mm incluidos. Estos ventiladores PWM ofrecen un control preciso de la velocidad y cuentan con iluminación ARGB personalizable para crear un espectáculo de luces en tu PC.
* **Fácil Instalación:** AQUAPULSE 240 está diseñado para una instalación simple y sin complicaciones, con un soporte de montaje universal compatible con una amplia gama de sockets Intel y AMD.
* **Bomba de Alta Eficiencia:** La bomba de alta eficiencia garantiza un flujo constante de refrigerante, maximizando la disipación de calor y manteniendo tu CPU funcionando a temperaturas óptimas incluso bajo cargas de trabajo pesadas.
* **Tubos Trenzados de Alta Calidad:** Los tubos trenzados de alta calidad no solo ofrecen durabilidad y resistencia, sino que también añaden un toque estético a tu configuración.
* **Amplia Compatibilidad:** AQUAPULSE 240 es compatible con una amplia gama de sockets Intel y AMD, lo que lo convierte en una opción versátil para cualquier PC de juegos o de alto rendimiento.

**Especificaciones Generales:**

* Voltaje nominal: 12V DC
* Voltaje mínimo de arranque: ≤4.0 V
* Corriente eléctrica: ≤0.30 A
* Potencia: ≤3.6 W
* Altura máxima: 1.5M
* Caudal mínimo: ≥1300 mL/min
* Velocidad: 2500RPM±10%
* Temperatura de almacenamiento: -10°C ~ 70°C
* Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ 60°C
* Vida útil mínima estimada: 50000 horas en condiciones normales de trabajo
* Ruido máximo: ≤30 db
* Tamaño de la bomba: 67.6 x 82.3 x 55.5 mm (L x W x H)
* Catéter: Tubo trenzado L=380 ± 2mm
* Dimensiones del radiador: 277 x 120 x 27 mm (L x W x H)
* TDP: 250W
* Soporte de socket:
  + Intel: LGA 115X/1366/2011/1700/1200/1851
  + AMD: AM5/AM4

**Especificaciones Técnicas - Ventiladores Pulsar de 120 mm PWM A-RGB**

* Modelo: PULSAR
* Dimensiones exteriores: 120 x 120 x 25 mm
* Tipo de rodamiento: Rodamiento de rifle
* Voltaje:
  + Voltaje nominal: DC 12V
  + Voltaje de funcionamiento: 10.8 ~ 13.2V
  + Voltaje de arranque: DC 5V MAX
* Corriente:
  + Corriente nominal: 0.28A ±10% MAX
  + Corriente de etiqueta: 0.28A ±10% MAX
  + Corriente de bloqueo: 0.30A ±10% MAX
* Consumo de energía: 3.36W ±10% MAX
* Velocidad de rotación: 600-1800 ±10% RPM
* Flujo de aire máximo: 78.64 CFM (ft³/min)
* Presión estática máxima: 1.78mm-H₂O
* Nivel de ruido máximo: 36dB(A)
* Nivel de ruido mínimo: 18.5dB(A)
* Vida útil mínima: 50,000 horas a 25

**Colores Disponibles:**

**Blanco**

SKU | X-WC-AQUA-240W

EAN | 6978262010379

**Negro**

SKU | X-WC-AQUA-240B

EAN | 6978262010355