**XYZ HYDROVIEW 240 AIO Refrigerador Líquido para CPU, Pantalla LCD de 3.5", Software, 2x Ventiladores Vortex PRO 120mm PWM A-RGB**

Domina el calor y lleva tu rendimiento al siguiente nivel con el refrigerador líquido para CPU **XYZ HYDROVIEW 240** AIO. Esta solución de refrigeración líquida todo en uno combina un rendimiento excepcional, una estética elegante y funciones inteligentes para mantener tu CPU funcionando a temperaturas óptimas, incluso bajo las cargas de trabajo más exigentes.

**Características Principales:**

* **Pantalla Digital LCD extraíble de 3.5":** Mantén un control completo sobre tu sistema de refrigeración con la pantalla LCD de 3.5" integrada en el bloque de la bomba. Visualiza la temperatura de tu CPU y GPU, personaliza tus temas y los efectos de iluminación ARGB en tiempo real gracias a la compatibilidad con MB Sync.
* **Dos Ventiladores Vortex PRO 120mm PWM A-RGB:** Disfruta de una refrigeración silenciosa y eficiente con los dos ventiladores Vortex PRO de 120 mm incluidos. Estos ventiladores PWM ofrecen un control preciso de la velocidad, un potente flujo de aire y cuentan con iluminación ARGB personalizable para crear un espectáculo de luces fascinante en tu PC.
* **Control Intuitivo por Software:** Personaliza y controla cada aspecto de tu HYDROVIEW 240 con el software incluido. Ajusta y personaliza la pantalla de 2.5" de tu HYDROVIEW con videos, imágenes y muchos otros efectos personalizables. Además, gracias a su iluminación A-RGB, puedes sincronizar tu HYDROVIEW con tu sistema gracias a la sincronización MB-SYNC y crear efectos únicos.
* **Bomba de Alta Eficiencia:** La bomba de alta eficiencia garantiza un flujo constante de refrigerante, maximizando la disipación de calor y manteniendo tu CPU funcionando a temperaturas óptimas incluso bajo cargas de trabajo pesadas.
* **Funcionamiento Ultrasilencioso:** Con un nivel de ruido mínimo de tan solo 18.5 dB(A), el HYDROVIEW te permite disfrutar de un entorno de juego silencioso sin sacrificar el rendimiento. Incluso a máxima velocidad, el ruido se mantiene bajo control a 30 dB(A).
* **Flujo de Aire y Caudal Optimizados:** Los ventiladores Vortex PRO ofrecen un impresionante flujo de aire de hasta 62.7 CFM, mientras que la bomba garantiza un caudal mínimo de 1300 ml/min, lo que asegura una disipación de calor rápida y eficiente.

**Especificaciones Técnicas:**

* Tipo: Refrigeración líquida AIO de 240
* Voltaje Nominal: 12V DC
* Voltaje Mínimo de Arranque: ≤4.0 V
* Resolución de Pantalla: 640x480
* Corriente Eléctrica: ≤0.30 A
* Potencia: ≤3.6 W
* Altura Máxima: 1.5M
* Caudal Mínimo: ≥1300 mL/min
* Velocidad de la Bomba: 2500RPM±10%
* Temperatura de Almacenamiento: -10°C ~ 70°C
* Temperatura de Funcionamiento: -10°C ~ 60°C
* Vida Útil Máxima Estimada: 50000 horas en condiciones normales de trabajo
* Ruido Máximo: ≤30 db
* Tamaño de la Bomba: 92.7 x 92.5 x 59.5 mm (largo x ancho x alto)
* Catéter: Tubo trenzado, L=380 ± 2mm
* Dimensiones del Radiador: 277 x 120 x 27 mm (largo x ancho x alto)
* TDP: 250W
* Soporte de Socket:
  + Intel: LGA 115X/1200/1366/2011/1700
  + AMD: AM5/AM4

**Especificaciones Técnicas - Ventiladores Vortex PRO 120mm PWM A-RGB**

* Rodamiento: FDB (Rodamiento Dinámico de Fluidos)
* Voltaje Nominal: DC 12V
* Voltaje de Funcionamiento: 10.8 ~ 13.2V
* Voltaje de Arranque: DC 5 V MAX
* Corriente Nominal: 0.20A ± 20% MAX (Corriente de Etiqueta: 0.20A)
* Corriente de Bloqueo: 0.21A ± 20% MAX
* Consumo de Energía: 1.80W ± 20% MAX
* Velocidad: 600-2000 ± 20% RPM
* Flujo de Aire Máx.: 62.7 CFM (ft³/min)
* Presión Estática Máx.: 2.68 mm-H₂O
* Nivel de Ruido Máx.: 32.0 dB(A)
* Nivel de Ruido Mín.: 18.5 dB(A)
* Vida Útil Mínima Estimada: 60.000 horas a 25°C
* N.º de Aspas: 9
* N.º de Polos: 4
* Flujo de Aire: Regular (salida)

**Colores Disponibles:**

**Blanco**

SKU | X-WC-HYDROVIEW-240W

EAN | 6978262010485

**Negro**

SKU | X-WC-HYDROVIEW-240B

EAN | 6978262010478