**XYZ AIRONE 200 GLASS, 5x Ventiladores A-RGB 120/140mm, USB 3.0, Diseño de Cristal Templado Frontal, ATX**

Sumérgete en una experiencia incomparable de ventilación y rendimiento con la edición **XYZ AIRONE 200 Glass**. Este chasis ATX combina un diseño de panel frontal de cristal templado con un flujo de aire excepcional en los laterales, brindándote la libertad de construir un sistema potente y mantenerlo fresco incluso bajo las cargas de trabajo más exigentes.

**Características Principales:**

• **Diseño de Cristal Templado para un Estilo Máximo:** El AIRONE 200 Glass impresiona con un acabado frontal de cristal templado y tomas de aire laterales para una eficiencia de flujo de aire y rendimiento únicos.

• **Iluminación ARGB Impresionante con Sincronización MB:** Disfruta de un espectáculo de luces personalizable con los 5 ventiladores ARGB AIRPULSE 100 incluidos (2 frontales, 2 superiores y 1 trasero). Crea un ambiente único y sincroniza los efectos de iluminación con tu placa base compatible gracias a la función MB LIGHT SYNC.

• **Compatibilidad Extensa:** Este chasis es compatible con placas base ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, así como con tarjetas gráficas de hasta 320 mm y disipadores de CPU de hasta 155 mm, ofreciéndote la flexibilidad de crear la configuración perfecta para tus necesidades.

• **Refrigeración Líquida y por Aire Extrema:** Mantén tu sistema fresco bajo cualquier carga de trabajo con soporte para refrigeración líquida y por aire. El Airwave puede alojar radiadores de hasta 360 mm en la parte frontal y de 240 mm en la parte superior, además de ofrecer espacio para hasta 7 ventiladores.

• **Panel Lateral de Cristal Templado:** Admira tus componentes internos a través del elegante panel lateral de cristal templado. El AIRONE 200 Glass se convierte en una vitrina para tu hardware de alta gama.

• **Conectividad Moderna y Gestión de Cables:** Conecta tus dispositivos con facilidad gracias a los puertos USB 3.0 y USB 2.0, así como a las entradas de audio HD en el panel frontal. Además, la función Fans Chain permite encadenar los ventiladores para una gestión de cables más limpia y eficiente.

**Especificaciones Técnicas:**

• **Tamaño de la estructura:** 200 x 440 x 350 mm (An x Al x Pr)

• **Tamaño del chasis:** 200 x 445 x 390 mm (An x Al x Pr, con pies)

• **Dimensiones del embalaje:** 248 x 445 x 490 mm (An x Al x Pr)

• **Material:** Acero, Cristal Templado, Vidrio, ABS

• **Panel lateral:** Vidrio abatible a la izquierda

• **Peso:** 4,55 kg / 5,33 kg

• **Color:** Negro

• **Compatibilidad con placas base:** ATX / M-ATX / ITX

• **Ventiladores posibles totales:**

• 3 x 120 mm / 2 x 140 mm (Frontal)

• 2 x 120 mm (Superior)

• 1 x 120 mm (Trasero)

• 2 x 120 mm (Cubierta PSU)

• **Ventiladores preinstalados:**

• 2 x 140 mm (Frontal) AIRPULSE 100 ARGB

• 1 x 120 mm (Trasero) AIRPULSE 100 ARGB

• 2 x 120 mm (Superior) AIRPULSE 100 ARGB

• **Controlador:** No

• **MB LIGHT SYNC:** Sí

• **Fans Chain:** Sí

• **Montaje de radiadores:**

• 1 x 280/240 mm (Frontal)

• 1 x 240 mm (Superior)

• 1 x 120 mm (Trasero)

• **Filtros:** Superior / Inferior

• **Bahías para unidades:** 2 x 3,5”/2,5”, 2 x 2,5”

• **Fuente de alimentación:** ATX estándar

• **Ranuras de expansión:** 7

• **Panel I/O:**

• 1 x USB 3.0

• 2 x USB 2.0

• 1 x Entrada/Salida de audio HD

• 1 x Botón Reset / Switch RGB

• **Longitud máxima de GPU:** 320 mm

• **Altura máxima de CPU:** 155 mm

**Colores Disponibles:**

**Blanco**

SKU: X-CS-AIRONE2G-W

EAN: 6978262010065

**Negro**

SKU: X-CS-AIRONE2G-B

EAN: 6978262010041

**Negro**+**Blanco**

SKU: X-CS-AIRONE2G-BW

EAN: 6978262010058