## **XYZ AIRONE 300 Glass, 6x 120mm A-RGB Fan, Controlador ARGB, USB 3.0, Diseño Frontal de Vidrio, ATX**

Sumérgete en la elegancia cristalina y el rendimiento excepcional con la XYZ AIRONE 300 Glass. Esta caja ATX combina un diseño frontal de vidrio panorámico con una impresionante iluminación ARGB, creando una atmósfera de juego cautivadora. Disfruta de una refrigeración eficiente y una gestión de cables impecable en una caja compacta y funcional.

**Características Principales:**

* **Diseño Frontal de Vidrio:** El panel frontal de vidrio templado de la AIRONE 300 Glass ofrece una vista panorámica de tus componentes internos y la iluminación ARGB de los ventiladores, convirtiendo tu PC en una obra de arte luminosa.
* **6 Ventiladores A-RGB Incluidos:** Disfruta de un espectáculo de luces personalizable con los 6 ventiladores AIRPULSE 100 A-RGB incluidos (3 frontales, 2 superiores y 1 trasero). Crea un ambiente único y sincroniza los efectos de iluminación con el controlador ARGB integrado.
* **Controlador ARGB Integrado:** Personaliza y controla fácilmente la iluminación de los ventiladores con el controlador ARGB incluido. Crea efectos dinámicos y elige entre una amplia gama de colores para adaptar la estética a tu estilo.
* **Refrigeración Eficiente:** Mantén tus componentes frescos con un flujo de aire optimizado gracias a las múltiples opciones de montaje para ventiladores y radiadores de refrigeración líquida. La AIRONE 300 Glass admite radiadores de hasta 280/240 mm en la parte frontal, 240 mm en la parte superior y 120 mm en la parte trasera.
* **Amplia Compatibilidad:** Esta caja compacta admite placas base ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, así como tarjetas gráficas de hasta 335 mm (o 310 mm si se utiliza un AIO) y disipadores de CPU de hasta 160 mm.
* **Conectividad USB 3.0:** Conecta tus dispositivos de alta velocidad con facilidad gracias al puerto USB 3.0 en el panel frontal, junto con dos puertos USB 2.0 y conectores de audio HD.

**Especificaciones Técnicas:**

* **Dimensiones de la Caja**
  + Estructura: 190 x 440 x 400 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
  + Caja: 190 x 445 x 400 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
  + Embalaje: 242 x 481 x 437 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
* **Material:** Acero, Vidrio Templado, ABS, Tira de LED
* **Panel Lateral:** Lateral izquierdo de metal con vidrio templado de 4 tornillos
* **Peso:** 5.5/4.4 kg
* **Compatibilidad con Placas Base:** ATX/M-ATX/Mini-ITX
* **Total de Ventiladores Posibles:**
  + 3 x 120 mm (Frontal)
  + 2 x 120 mm (Superior)
  + 1 x 120 mm (Trasero)
  + 2 x 120 mm (Cubierta de la Fuente de Alimentación)
* **Ventiladores Preinstalados:**
  + 3 x 120 mm AIRPULSE 100 ARGB (Frontal)
  + 1 x 120 mm AIRPULSE 100 ARGB (Trasero)
  + 2 x 120 mm AIRPULSE 100 ARGB (Superior)
* **Controlador:** Sí (ARGB con función de encendido/apagado)
* **Montajes de Radiador:**
  + 1 x 120/240 mm (Frontal)
  + 1 x 120 mm (Trasero)
* **Filtro:** Panel superior con filtro antipolvo
* **Bahías de Unidad:** 2x 3.5/2.5", 2 x 2.5"
* **Fuente de Alimentación:** ATX estándar
* **Ranuras de Expansión:** 7
* **Panel de E/S:**
  + 1 x USB 3.0
  + 2 x USB 2.0
  + 1 x Entrada/Salida de Audio HD
  + 1 x Interruptor de Reinicio/RGB
* **Longitud Máxima de la GPU:** 335 mm (310 mm si se utiliza AIO)
* **Altura Máxima de la CPU:** 160 mm
* **Colores Disponibles:**
  + Negro: SKU X-CS-AIRONE3G-3B
  + Blanco: SKU X-CS-AIRONE3G-3W