**SPANISH**

XYZ AIRWAVE Cristal Templado, 4x Pulsar 120mm A-RGB, PWM, Tipo C, MESH E-ATX

Sumérgete en una experiencia de ventilación y rendimiento inigualable con la XYZ Airwave Mesh E-ATX, una caja diseñada para entusiastas del gaming y la personalización.

**Características Clave:**

• **Diseño de Malla para Máximo Flujo de Aire:**

El panel frontal de malla de alta calidad de la Airwave permite un flujo de aire masivo, asegurando una refrigeración óptima para tus componentes de alto rendimiento. Despídete del sobrecalentamiento y disfruta de intensas sesiones de juego sin preocupaciones.

• **Compatibilidad y Versatilidad Ampliadas:**

La Airwave es compatible con una amplia variedad de placas base, desde EATX hasta Mini-ITX. Además, ofrece espacio para tarjetas gráficas de hasta 400mm y disipadores de CPU de hasta 168mm, junto con múltiples opciones de almacenamiento.

• **Refrigeración Líquida y por Aire Extrema:**

Mantén tu sistema fresco bajo cualquier carga de trabajo con soporte avanzado para refrigeración líquida y por aire. La Airwave puede alojar radiadores de hasta 360mm en el frontal y la parte superior, así como radiadores de hasta 240mm en el soporte de la placa base para mayor flexibilidad. Además, cuenta con espacio para hasta 9 ventiladores de 120mm, permitiéndote crear un flujo de aire personalizado y eficiente.

• **Panel Lateral de Cristal Templado Deslizante:**

Admira tus componentes internos a través del elegante panel lateral de cristal templado deslizante. La Airwave se convierte en un escaparate para tu hardware de gama alta, transformando tu escritorio en una verdadera obra de arte tecnológica.

• **Iluminación ARGB Radiante y Sincronización con Placa Base:**

Personaliza tu estilo con la iluminación ARGB integrada en el panel frontal y los 4 ventiladores ARGB PULSAR de 120mm incluidos (3 frontales y 1 trasero). Crea una atmósfera única y sincroniza los efectos de iluminación con tu placa base y otros componentes compatibles para una experiencia visual inmersiva. La Airwave es compatible con la sincronización ARGB con la placa base, lo que te permite controlar y personalizar fácilmente la iluminación de todo el sistema.

**Especificaciones Técnicas:**

• **I/O:** 2 x USB 3.0 + 1 x USB Tipo-C + HD Audio

• **Panel Lateral Izquierdo:** Cristal templado deslizante

• **Panel Lateral Derecho:** Metal

• **Material:** SPCC 0.6mm, 0.7mm (pintado)

• **Posición y Tipo de PSU:** Inferior, ATX (150-245mm)

• **Soporte de Placa Base:** EATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX

• **Bahías para Unidades:**

• 2 x HDD 3.5” (sin herramientas)

• 2 x SSD 2.5” (sin herramientas)

• **Soporte para Ventiladores:**

• Frontal: 3 x 120mm

• Soporte de Placa Base: 2 x 120mm

• Superior: 3 x 120mm

• Trasero: 1 x 120mm

• Cubierta PSU: 2 x 120mm

• **Ventiladores Incluidos:** 4 x 120mm XYZ ARGB PULSAR (3 frontales, 1 trasero)

• **Controlador ARGB Integrado:** Sí

• **Soporte para Refrigeración Líquida:**

• Frontal: 120/240/280/360mm

• Trasero: 120mm

• Superior: 120/240/280/360mm

• Placa Base: 120/240mm

• **Ranuras de Expansión PCI:** 7

• **Longitud Máxima de GPU:** 400mm

• **Altura Máxima de Disipador de CPU:** 168mm

• **Gestión de Cables:** 25mm

• **Filtro de Polvo Magnético:** Superior e inferior

• **Dimensiones de la Estructura:** 415 x 210 x 470mm (L x W x H)

• **Dimensiones de la Caja:** 455 x 210 x 485mm (L x W x H) (con patas)

• **Dimensiones del Empaque:** 532(L) x 262(W) x 515(H)mm

**Colores Disponibles:**

**Negro:**

SKU | X-CS-AIRWAVE-B

EAN | 6905290204876

**Blanco:**

SKU | X-CS-AIRWAVE-W

EAN | 6905290204883