**XYZ AIRWAVE 100**

**Elegancia panorámica, rendimiento del flujo de aire**

Diseñado para el rendimiento, la refrigeración y la estética moderna, el **XYZ AIRWAVE 100** combina un panel frontal de malla completa, un panel lateral de vidrio templado y tres ventiladores AIRPULSE A-RGB preinstalados. Su diseño enfocado en el flujo de aire limpio y la conectividad USB Type-C la convierten en la opción ideal para jugadores y creadores que buscan construir un PC eficiente y visualmente impresionante.

**Características clave:**

**Malla frontal de alto flujo de aire con iluminación A-RGB**: El panel de malla completa garantiza un flujo de aire de admisión superior mientras muestra efectos de iluminación vibrantes gracias a los ventiladores AIRPULSE de 140 mm frontales dobles.  
**Panel lateral de vidrio templado con diseño deslizante**: Un panel lateral de vista completa en vidrio templado ofrece una visibilidad clara de tus componentes y del sistema de iluminación, con un mecanismo deslizante suave y un frontal sin tornillos para un acceso rápido y una presentación refinada.  
**Ventiladores triple AIRPULSE 100 A-RGB PWM Incluidos**: Incluye dos ventiladores delanteros de 140 mm y uno trasero de 120 mm, proporcionando un flujo de aire equilibrado y una iluminación sincronizada vívida con soporte para PWM y sincronización de placa base (MB SYNC).  
**Compatibilidad avanzada en refrigeración**: Soporta hasta 8 ventiladores y múltiples opciones de radiador, incluyendo 360 mm en la parte superior y 120 mm en la parte trasera para configuraciones de aire o refrigeración líquida de alto rendimiento.  
**Conectividad moderna con USB Tipo-C Gen 2**: El panel frontal de E/S incluye un puerto Type-C Gen 2 junto con USB 3.0 y puertos de audio, ofreciendo transferencia rápida de datos y conectividad versátil para periféricos modernos.  
**Soporte para interiores y hardware espaciosos**: Soporta tarjetas gráficas de hasta 420 mm (o 380 mm con ventiladores instalados), disipadores de CPU de hasta 165 mm y fuentes de alimentación ATX estándar de hasta 200 mm.

**Especificaciones técnicas:**

**Modelo**: XYZ AIRWAVE 100  
**Tamaño** de estructura: 468 × 215 × 495 mm (L × W × H)  
 **Tamaño de la caja**: 468 × 215 × 495 mm (L × W × H)   
**Tamaño de la caja**: 550 × 270 × 500 mm (L × W × H)   
**Material**: Acero, vidrio templado, Grosor de malla  
: SPCC 0,5 mm | 0,6 mm, Acabado  
**final Panel lateral**: Vidrio templado (lado izquierdo) con diseño deslizante, frontal sin tornillos  
**Soporte para placa base**: Soporte ATX / M-ATX / ITX  
**BTF: Sin**  
**organizador de cable:** Sí, XYZ Velcro  
**Soporte para ventilador**: 2 x 120mm (soporte MBO) 3 x 120mm / 2 x 140mm (Arriba) 1 x 120mm (Trasero) 3 x 120mm (Abajo)

**Ventiladores preinstalados**: Placa base delantera: 2 x AIRPULSE 100 140mm [NORMAL] Trasero: 1 x AIRPULSE 100 120mm [NORMAL]  
 **Mando**: Incluido, PWM + ARGB, MB SYNC  
**Soporte radiador:**   
Arriba: 240/280/360mmTrasero: 120mm  
**Filtros**: Arriba/Inferior  
**Bahías de disco:** 1 x 3,5" + 2 x 2,5"   
**Fuente de alimentación**: ATX estándar, máximo 200mm  
**Ranuras** de expansión: 7I/O Panel de entrada: 1 x USB 3.00 x USB 1.11 x Tipo-C Gen 21 x Entrada y salida de audio HD 1 x Reinicio / 1 x Control LED  
**Longitud máxima de la** GPU: 380mm con ventilador, 420mm sin ventilador  
**Altura máxima del disipador de CPU**: 165mm

**Colores disponibles:**

**Blanco**

SKU | X-CS-AIRWAVE100-W

EAN | 6978262011567

**Negro**

SKU | X-CS-AIRWAVE100-B

EAN | 6978262011574