**XYZ AIRWAVE X Cristal templado,4x Pulsar 120mm A-RGB,PWM,Tipo C, MESH ATX**

**XYZ AIRWAVE X** es una solución de alta gama diseñada para los entusiastas de la personalización y el rendimiento. Con un diseño elegante y una construcción robusta, esta torre ofrece un equilibrio perfecto entre estética y funcionalidad. Equipada con paneles de cristal templado y un sistema de iluminación RGB personalizable, la AIRWAVE X no solo es potente, sino también visualmente impresionante.

**Características Principales**

**Diseño Sobresaliente y Ventilación Eficiente:** La AIRWAVE X combina un diseño minimalista con paneles de cristal templado de alta calidad, ofreciendo una vista panorámica de tus componentes internos. Su chasis de malla frontal asegura un flujo de aire óptimo, manteniendo tus componentes a temperaturas ideales incluso durante las sesiones de juego más intensas.

**Iluminación RGB Personalizable:** Con cuatro ventiladores Pulsar de 120 mm equipados con iluminación RGB, puedes personalizar la estética de tu sistema a tu gusto. La amplia gama de efectos de iluminación y la sincronización con otros componentes RGB compatibles crean una atmósfera inmersiva y visualmente impactante.

**Rendimiento Sin Límites:** Diseñada para los entusiastas, la AIRWAVE X ofrece un amplio espacio interior que te permite construir un sistema de alta gama con componentes de última generación. Soporta tarjetas gráficas de hasta 300 mm y disipadores CPU de hasta 185 mm, brindándote la flexibilidad necesaria para alcanzar el máximo rendimiento.

**Tamaño compacto y amplia compatibilidad:**

Airwave X es compatible con una amplia gama de placas base, desde ATX hasta Mini-ITX. También ofrece diferentes ubicaciones para SSD y HDD, además de hasta 240 refrigeradores líquidos en la parte superior y 120 en la parte trasera.

**Conectividad Versátil:** Mantén todos tus dispositivos conectados con facilidad gracias al panel frontal que incluye un puerto USB Type-C de alta velocidad, dos puertos USB 3.0 y conectores de audio HD**.**

**Especificaciones técnicas:**

**Dimensiones**

* **Estructura:** 330 x 218 x 445 mm
* **Chasis:** 352 x 218 x 465 mm
* **Embalaje:** 517 x 277 x 418 mm

**Materiales**

* **Estructura principal:** Acero SPCC de 0.45 mm.
* **Paneles:** Cristal templado deslizante (lado izquierdo) y panel metálico (lado derecho).

**Peso**

* **Peso neto:** 3.5 kg
* **Peso bruto:** 4.4 kg

**Compatibilidad**

* **Placas base:** ATX, Micro-ATX y Mini-ITX.
* **Tarjeta gráfica:** Hasta 300 mm de longitud.
* **Disipador CPU:** Hasta 185 mm de altura.
* **Fuente de alimentación (PSU):** Hasta 200 mm de longitud.
* **Ranuras de expansión:** 7

**Sistema de Refrigeración**

* **Ventiladores preinstalados:** 4 ventiladores Pulsar de 120 mm con iluminación A-RGB PWM.
* **Soporte para ventiladores:**
  + Frontal: 3 ventiladores de 120 mm o 140 mm.
  + Superior: 3 ventiladores de 120 mm.
  + Trasero: 1 ventilador de 120 mm.
  + Inferior: 2 ventiladores de 120 mm.
* **Refrigeración líquida:**
  + Superior: Radiador de 240 mm.
  + Trasero: Radiador de 120 mm.

**Almacenamiento**

* **Bahías de almacenamiento:**
  + 2 bahías de 3.5 pulgadas para discos duros.
  + 1 bahía de 2.5 pulgadas para unidades SSD.

**Filtros de Polvo**

* **Ubicación:** Parte inferior del chasis.

**Panel I/O**

* **Puertos:**
  + 1 puerto USB 3.0
  + 1 puerto USB Type-C Gen 2
  + Conectores de audio HD (entrada y salida)
  + Botón de reinicio/control RGB

**Colores Disponibles:**

**Blanco**

SKU| X-CS-AIRWAVEX-W

EAN| 6978262011321

**Negro**

SKU| X-CS-AIRWAVEX-B

EAN| 6978262011314