**XYZ ATOM, Cristal Templado, Malla, 3x Pulsar 120mm A-RGB, PWM, Tipo C, M-ATX**

Desata el rendimiento de tu sistema en un espacio compacto con el **XYZ ATOM**. Este chasis Micro-ATX combina un diseño elegante con una refrigeración eficiente y una iluminación ARGB cautivadora, perfecto para configuraciones de gaming compactas y potentes.

**Características Clave:**

• **Diseño Compacto y Elegante:** El ATOM presenta un diseño minimalista y compacto que se adapta a cualquier espacio. Su panel lateral de cristal templado permite exhibir los componentes internos y la iluminación ARGB de los ventiladores.

• **Refrigeración Eficiente:** Mantén tus componentes frescos con los 3 ventiladores Pulsar ARGB de 120 mm preinstalados (2 frontales y 1 trasero) y compatibilidad con refrigeración líquida en la parte superior (hasta 240 mm) y trasera (120 mm).

• **Iluminación ARGB Vibrante:** Crea una atmósfera inmersiva para gaming con la iluminación ARGB de los ventiladores Pulsar. Personaliza colores y efectos con el controlador integrado y sincronízalos con tu placa base compatible.

• **Compatibilidad Amplia en Tamaño Compacto:** El ATOM es compatible con placas base M-ATX e ITX, tarjetas gráficas de hasta 300 mm y disipadores de CPU de hasta 185 mm. Ofrece espacio para configuraciones de almacenamiento y refrigeración líquida, brindándote libertad para personalizar tu sistema.

• **Conectividad Moderna:** El panel frontal incluye un puerto USB 3.0, un puerto USB 2.0, un puerto USB Tipo-C y conectores de audio HD, proporcionando acceso rápido y sencillo a tus dispositivos.

• **Panel Frontal y Lateral de Malla para una Ventilación Óptima:** Los paneles de malla mejoran el flujo de aire dentro del chasis, garantizando una refrigeración eficiente incluso durante las sesiones de gaming más intensas.

**Especificaciones Técnicas:**

• **Tamaño de la Estructura:** 330 x 218 x 380 mm (largo x ancho x alto)

• **Dimensiones del Chasis:** 360 x 218 x 380 mm (largo x ancho x alto)

• **Dimensiones del Embalaje:** 440 x 310 x 420 mm (largo x ancho x alto)

• **Material:** Acero, Cristal Templado, Malla, ABS

• **Espesor:** 0.45 mm (0.55 mm tras pintura)

• **Panel Lateral Izquierdo:** Cristal templado con clip

• **Panel Lateral Derecho:** Metal

• **Compatibilidad de Placas Base:** Micro-ATX / Mini-ITX

**Soporte para Ventiladores:**

• Frontal: 2 x 120 mm

• Superior: 2 x 120/140 mm

• Trasero: 1 x 120 mm

**Ventiladores Preinstalados:**

• 2 x 120 mm M19 ARGB PWM (frontal)

• 1 x 120 mm M19 ARGB PWM (trasero)

**Controlador:** Sí (ARGB y PWM)

**Soporte para Refrigeración Líquida:**

• Superior: 1 x 240 mm

• Trasero: 1 x 120 mm

**Filtros de Polvo:** Superior/Inferior

**Bahías de Unidad:**

• 1 x 3.5”/2.5”

• 2 x 2.5”

**Fuente de Alimentación:** ATX estándar

**Ranuras de Expansión:** 4

**Panel I/O:**

• 1 x USB 3.0

• 1 x USB 2.0

• 1 x USB Tipo-C

• 1 x Entrada/Salida de Audio HD

• 1 x Botón de reinicio

**Dimensiones Máximas:**

• **Longitud de GPU:** 300 mm

• **Altura de Disipador de CPU:** 165 mm

**Especificaciones de Ventiladores Preinstalados (XYZ PULSAR):**

• **Dimensiones:** 120 x 120 x 25 mm

• **Tipo de Rodamiento:** Rodamiento Rifle

• **Voltaje:**

• Nominal: DC 12V

• Operativo: 10.8 ~ 13.2V

• Inicio: DC 5V máx.

• **Corriente:**

• Nominal: 0.28A ±10% máx.

• Etiqueta: 0.28A ±10% máx.

• Bloqueo: 0.30A ±10% máx.

• **Consumo de Energía:** 3.36W ±10% máx.

• **Velocidad de Rotación:** 600-1800 ±10% RPM

• **Flujo de Aire Máximo:** 78.64 CFM

• **Presión Estática Máxima:** 1.78mm-H₂O

• **Nivel de Ruido Máximo:** 36dB(A)

• **Nivel de Ruido Mínimo:** 18.5dB(A)

• **Vida Útil:** 50,000 horas a 25°C

• **Número de Aspas:** 9

• **Número de Polos:** 4

**Colores Disponibles:**

**Blanco**

SKU | X-CS-ATOM-W

EAN | 6978262011000

**Negro**

SKU | X-CS-ATOM-B

EAN | 6978262010997