**XYZ NEUTRON X PRO: El diseño de doble cámara perfecto combinado con tecnología de vanguardia y una nueva pantalla LCD**

El **XYZ NEUTRON X PRO** representa el siguiente nivel de innovación en el diseño de carcasas para PC, combinando una estética premium, funcionalidad de pantalla inteligente y refrigeración de alto rendimiento. Equipado con una pantalla inteligente de 9.1" impulsada por el Software XYZ, permite una personalización completa, desde paneles de control de monitoreo del sistema y fondos de pantalla animados hasta videos, GIFs seleccionados por el usuario y temas visuales personalizados. Con cinco ventiladores VORTEX 120mm A-RGB PWM, un controlador integrado PWM+ARGB MBSYNC y compatibilidad total con placas base BTF, el NEUTRON X PRO ofrece una refrigeración avanzada, una gestión de cables perfecta y un impacto visual inigualable tanto para configuraciones profesionales como para gaming.

**Características principales:**

**Pantalla inteligente de 9.1" con Software XYZ**

Pantalla inteligente totalmente integrada controlada mediante el Software XYZ, permitiendo la personalización total de imágenes, videos, animaciones, widgets y datos de rendimiento en tiempo real, además de la posibilidad de tener tu escritorio en esta misma pantalla gracias a su interfaz dual.

Personaliza la pantalla de tu carcasa con paneles de control, temas reactivos o estadísticas del sistema en vivo, diseñados para que tu configuración sea verdaderamente única.

**Estructura panorámica de doble cámara**

Estructura de acero y paneles duales de vidrio templado que proporcionan una vista panorámica amplia, mientras aíslan la fuente de alimentación y los cables en una cámara secundaria para maximizar el flujo de aire y la organización.

**Compatibilidad total con placas base BTF**

Compatible con placas base de conector trasero (BTF) para una presentación completamente limpia y sin cables visibles.

**Sistema de refrigeración de alto rendimiento**

Viene preinstalado con 5 ventiladores VORTEX 120mm A-RGB PWM que ofrecen presión optimizada y funcionamiento silencioso (18.5-30.3 dB[A]) con un alto flujo de aire de hasta 48.69 CFM.

**Controlador integrado PWM+ARGB**

Sincroniza la iluminación y las velocidades de los ventiladores con los ecosistemas de la placa base, como ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion y ASRock Polychrome.

**Soporte ajustable de flujo de aire para la GPU**

Soporte ajustable de múltiples niveles en la parte inferior que te permite dirigir el flujo de aire hacia la GPU, mejorando el equilibrio térmico y el rendimiento de refrigeración en configuraciones demandantes.

**Especificaciones técnicas:**

**Modelo:** XYZ NEUTRON X PRO

**Tamaño de la Estructura:** 418 × 280 × 410 mm

**Dimensiones:** 424 × 285 × 412 mm

**Tamaño de la Caja:** 464 × 350 × 512 mm

**Material:** Acero, Vidrio Templado, ABS

**Panel Lateral:** Vidrio templado + Malla con Aberturas de Flujo de Aire

**Compatibilidad de Placa Base:** ATX / M-ATX / ITX / BTF

**Soporte BTF:** Sí

**Total de Ventiladores Posibles:**

◦ 3 × 120 mm (Inferior)

◦ 3 × 120 mm / 2 × 140 mm (Superior)

◦ 2 × 120 mm / 2 × 140 mm (Frontal)

◦ 2 × 120 mm (Trasero)

**Ventiladores Preinstalados:**

◦ 5 × VORTEX 120 mm A-RGB PWM

◦ Soporte para Placa Base: 3 × 120 mm (Invertido)

◦ Trasero: 2 × 120 mm (Regular)

**Controlador:** PWM + ARGB MBSYNC

**Compatibilidad con Radiadores:**

◦ Superior: 1 × 280 / 240 mm

◦ Bandeja de Placa Base: 1 × 360 / 240 mm

◦ Inferior: 1 × 240 mm (con soporte de ventilador extraíble)

◦ Trasero: 1 × 120 mm

**Almacenamiento y Expansión:**

◦ Bahías de Unidades: 1 × 3.5" / 2 × 2.5"

◦ Fuente de Alimentación: ATX estándar

◦ Ranuras PCI-E Horizontales: 7

◦ Ranuras PCI-E Verticales: No

**Pantalla Inteligente Integrada:**

◦ Tamaño: 9.1"

◦ Conexión: USB interno

◦ Software: Software de Pantalla XYZ (incluido)

**Características:**

◦ Fondos de pantalla personalizados, videos, GIFs, widgets y temas visuales

◦ Monitoreo del sistema en tiempo real (CPU, GPU, RAM, temperatura)

◦ Opciones de visualización de música y medios

◦ Software de doble pantalla o una nueva pantalla directamente en tu PC

**Panel E/S**

◦ 2 × USB 3.0

◦ 1 × USB Tipo-C

◦ 1 × Audio HD Entrada/Salida

◦ 1 × Interruptor de Reinicio/RGB

**Compatibilidad de Hardware**

◦ Longitud Máx. de GPU: 415 mm

◦ Altura Máx. de Refrigerador de CPU: 160 mm

◦ Longitud Máx. de Fuente de Poder: 165 mm

**Colores Disponibles**

◦ Negro: X-CS-NEUTRONX-P-B

◦ Blanco: X-CS-NEUTRONX-P-W

**Dimensiones:** 120 × 120 × 27 mm

**Tipo de Rodamiento:** Rodamiento Hidráulico

**Velocidad del Ventilador:** 600–1800 RPM ±10%

**Flujo de Aire:** 17.95–48.69 CFM

**Presión de Aire:** 0.39–1.59 mmH₂O

**Nivel de Ruido:** 18.5–30.3 dB(A)

**Conector:** 3-pines 21T1

**Tensión Nominal:** 12V DC

**Corriente Nominal:** 0.22A

**Consumo Energético (Ventilador):** 2.64W

**Colores disponibles:**

**Blanco**

• SKU: X-CS-NEUTRONX-P-W

• EAN: 6978262012007

**Negro**

• SKU: X-CS-NEUTRONX-P-B

• EAN: 6978262011994