## **XYZ PORTAL 100 ARGB Cristal Templado, Ventilador A-RGB de 120 mm, USB 3.0, Iluminación ARGB Frontal, ATX**

**Libera tu potencial de juego con el XYZ PORTAL 100 ARGB.** Esta compacta caja ATX combina un elegante diseño de cristal templado con una cautivadora iluminación ARGB, creando una impresionante exhibición para tu configuración. Disfruta de una refrigeración eficiente y una conectividad práctica en un formato que ahorra espacio.

**Características Principales:**

* **Panel Lateral de Cristal Templado:** Muestra tus componentes internos y la iluminación ARGB a través del elegante panel lateral de cristal templado. El PORTAL 100 ARGB convierte tu PC en una obra de arte.
* **Iluminación ARGB Frontal:** Crea una atmósfera fascinante con la iluminación ARGB integrada en el panel frontal. Personaliza los colores y efectos para que coincidan con tu estilo.
* **Refrigeración Eficiente:** Mantén tus componentes frescos con el ventilador ARGB trasero de 120 mm preinstalado y un amplio espacio para ventiladores adicionales y radiadores de refrigeración líquida. El PORTAL 100 ARGB admite radiadores de hasta 240 mm en la parte frontal y 120 mm en la parte trasera.
* **Diseño ATX Compacto:** El PORTAL 100 ARGB ofrece un diseño que ahorra espacio sin comprometer la compatibilidad. Admite placas base ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, así como tarjetas gráficas de hasta 300 mm y refrigeradores de CPU de hasta 155 mm.
* **Conectividad Moderna:** Conecta tus dispositivos con facilidad gracias a los puertos USB 3.0 y USB 2.0, así como a los conectores de audio HD en el panel frontal.

**Especificaciones Técnicas:**

* **Tamaño de la Estructura:** 185 x 413 x 332 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
* **Tamaño de la Caja:** 185 x 424 x 375 mm (Ancho x Alto x Profundidad) (con patas)
* **Tamaño de la Caja:** 229 x 428 x 470 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
* **Material:** Acero, Cristal Templado, ABS, Tira de LED
* **Panel Lateral:** Lado izquierdo de metal con cristal templado de 4 tornillos
* **Peso:** 3.4/4.1 kg
* **Color:** Negro
* **Compatibilidad con Placas Base:** ATX/M-ATX/Mini-ITX
* **Ventiladores Posibles en Total:**
  + 3 x 120 mm (Frontal)
  + 2 x 120 mm (Superior)
  + 1 x 120 mm (Trasero)
* **Ventiladores Preinstalados:**
  + 1 x 120 mm (Trasero) AIRPULSE 100 ARGB
* **Controlador:** NO
* **Montajes de Radiador:**
  + 1 x 120/240 mm (Frontal)
  + 1 x 120 mm (Trasero)
* **Filtro:** Ninguno
* **Bahías de Unidad:** 2x 3.5/2.5", 2 x 2.5"
* **Fuente de Alimentación:** ATX Estándar
* **Ranuras de Expansión:** 7
* **Panel de E/S:**
  + 1 x USB3.0
  + 2x USB2.0
  + 1 x Entrada/Salida de Audio HD
  + 1 x Interruptor de Reinicio/RGB
* **Longitud Máxima de la GPU:** 300 mm
* **Altura Máxima de la CPU:** 155 mm

**Especificaciones del Ventilador Preinstalado de 120MM:**

* **Modelo:** AIRPULSE 100 ARGB
* **Dimensiones:** 120x120x25 mm
* **Voltaje Nominal:** DC 12V
* **Corriente Nominal:** 141mA +10%
* **Voltaje de Operación (Ventilador):** DC 5-13.8V
* **Voltaje de Arranque:** ≥5V
* **Velocidad:** 1100RPM ±10%
* **Consumo de Energía:** 1.6W
* **Tipo de Rodamiento:** Rodamiento Hidráulico
* **Flujo de Aire:** 32.5 CFM
* **Presión de Aire:** 1.10 mmH2O
* **Nivel de Ruido:** 25.3 dBA

**Colores Disponibles:**

* **Negro:**
  + SKU |X-CS-PORTAL100-B