**XYZ HYDROVIEW 360 AIO Liquid CPU Cooler,3,5" LCD Digital Screen,Software, 3x Vortex PRO 120mm PWM A-RGB Fans**

Domina el calor y lleva tu rendimiento al siguiente nivel con el **XYZ HYDROVIEW 360** AIO Liquid CPU Cooler. Esta solución de refrigeración líquida todo en uno combina un rendimiento excepcional, una estética elegante y funciones inteligentes para mantener tu CPU funcionando a temperaturas óptimas, incluso bajo las cargas de trabajo más exigentes.

**Características Destacadas:**

* **Pantalla LCD de 3,5" removible:** Mantén un control total sobre su sistema de refrigeración con la pantalla LCD de 3,5" integrada en el bloque de la bomba. Visualiza la temperatura de la CPU y la GPU, personalice los temas y personalice los efectos de iluminación ARGB en tiempo real gracias a la compatibilidad con MB Sync.
* **Tres Ventiladores Vortex PRO 120mm PWM A-RGB:** Disfruta de una refrigeración silenciosa y eficiente con los tres ventiladores Vortex PRO de 120 mm incluidos. Estos ventiladores PWM ofrecen un control preciso de la velocidad, un flujo de aire potente y cuentan con iluminación ARGB personalizable para crear un espectáculo de luces en tu PC.
* **Software de Control Intuitivo:** Personaliza y controla todos los aspectos de tu HYDROVIEW 360 con el software incluido. Ajusta y personaliza la pantalla de 3,5” de tu HYDROVIEW con videos, imágenes y muchos otros efectos personalizables. Además gracias a su iluminación A-RGB podrás sincronizar tu HYDROVIEW con tu sistema gracias a su sincronización MB-SYNC y poder crear así efectos únicos.
* **Bomba de Alta Eficiencia:** La bomba de alta eficiencia garantiza un flujo constante de líquido refrigerante, maximizando la disipación de calor y manteniendo tu CPU funcionando a temperaturas óptimas incluso bajo cargas de trabajo intensas.
* **Tubo Trenzado de Alta Calidad:** El tubo trenzado de alta calidad no solo ofrece durabilidad y resistencia, sino que también añade un toque estético a tu configuración.
* **Funcionamiento Ultra Silencioso:** Con un nivel de ruido mínimo de tan solo 18.5 dB(A), HYDROVIEW 360 360 te permite disfrutar de un entorno de juego silencioso sin sacrificar el rendimiento. Incluso a máxima velocidad, el ruido se mantiene bajo control a 30 dB(A).
* **Flujo de Aire y Caudal Optimizados:** Los ventiladores Vortex PRO ofrecen un impresionante flujo de aire de hasta 62.7 CFM cada uno, mientras que la bomba garantiza un caudal mínimo de 1300 ml/min, asegurando una disipación de calor rápida y eficiente.

**Especificaciones Técnicas:**

* **Tipo:** Refrigeración líquida 360 AIO
* **Voltaje Nominal:** 12V DC  
  **Resolución de pantalla:** 640x380
* **Voltaje Mínimo de Arranque:** ≤4.0 V
* **Corriente Eléctrica:** ≤0.30 A
* **Potencia:** ≤3.6 W
* **Altura Máxima de Bombeo:** 1.5M
* **Caudal Mínimo:** ≥1300 mL/min
* **Velocidad de la Bomba:** 2500RPM±10%
* **Temperatura de Almacenamiento:** -10°C ~ 70°C
* **Temperatura de Funcionamiento:** -10°C ~ 60°C
* **Vida Útil Máxima Estimada:** 50000 horas bajo condiciones normales de trabajo
* **Ruido Máximo:** ≤30 db
* **Dimensiones de la Bomba:** 92.7 x 92.5 x 59.5 mm (largo x ancho x alto)
* **Catéter:** Tubo trenzado de 380 ± 2 mm de longitud
* **Dimensiones del Radiador:** 397 x 120 x 27 mm (largo x ancho x alto)
* **TDP:** 340W
* **Soporte de Socket:**
  + Intel: LGA 115X/1200/1366/2011/1700/1851
  + AMD: AM5/AM4

**Especificaciones Técnicas - Ventiladores Vortex PRO 120mm PWM A-RGB**

* **Rodamiento:** FDB (Fluid Dynamic Bearing)
* **Voltaje Nominal:** DC 12V
* **Voltaje de Operación:** 10.8 ~ 13.2V
* **Voltaje de Arranque:** DC 5 V MAX
* **Corriente Nominal:** 0.20A ± 20% MAX (Corriente Etiquetada: 0.20A)
* **Corriente Bloqueada:** 0.21A ± 20% MAX
* **Consumo de Energía:** 1.80W ± 20% MAX
* **Velocidad:** 600-2000 ± 20% RPM
* **Flujo de Aire Máximo:** 62.7 CFM (ft³/min)
* **Presión Estática Máxima:** 2.68 mm-H₂O
* **Nivel de Ruido Máximo:** 32.0 dB(A)
* **Nivel de Ruido Mínimo:** 18.5 dB(A)
* **Vida Útil Mínima Estimada:** 60,000 horas a 25°C
* **Número de Aspas:** 9
* **Número de Polos:** 4
* **Flujo de Aire:** Regular (salida de aire)

**Colores Disponibles:**

**Blanco**

SKU | X-WC-HYDROVIEW-360W

EAN | 6978262010508

**Negro**

SKU | X-WC-HYDROVIEW-360B

EAN | 6978262010492